ATO COTEPE/ICMS Nº 64, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2005

· Publicado no DOU de 07.12.05.
· Retificação no DOU de 16.03.06.
Registro ECF nº 041. Alteração de Registro do ECF da marca URANO, tipo ECF-IF, modelo URANO/1FIT LOGGER, homologado pelo Ato COTEPE/ICMS nº 18/03, de 17 de junho de 2003, para registro da versão 03.03.00 de Software Básico.

O Secretário Executivo do CONFAZ, no uso de suas atribuições, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 123ª reunião ordinária, realizada nos dias 29 de novembro de 2005 a 1º de dezembro de 2005, em Brasília, DF, com base nas cláusulas primeira, parágrafo único e vigésima terceira do Convênio ICMS 16/03, de 4 de abril de 2003 decidiu aprovar a alteração de registro do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

	1.1. Razão Social
	1.2. CNPJ

	Urano Indústria de Balanças e Equipamentos Eletrônicos Ltda
	88.979.042/0001-67

	1.3. Fabricante Original (OEM)
	1.4. CNPJ

	ZPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
	00.908.118/0001-12


2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

	EQUIPAMENTO
	SOFTWARE BÁSICO

	MARCA
	TIPO
	MODELO
	VERSÃO
	CHECKSUM
	MEMÓRIA

	URANO
	ECF-IF
	URANO/1FIT LOGGER
	03.03.00
	3300 hex
	27C040 ou equivalente


3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

	ITEM
	CARACTERISTICAS
	SITUAÇÃO

	3.1. 
	Símbolo de acumulação no Totalizador Geral
	░

	3.2. 
	Cancelamento, acréscimo e desconto no Comprovante Não-Fiscal
	Sim

	3.3. 
	Identifica no documento fiscal o consumidor, pelo CNPJ ou CPF, em campo próprio
	Sim

	3.4. 
	Autenticação
	Não

	3.5. 
	Estorno de meio de pagamento
	Sim

	3.6. 
	Impressão de cheque
	Não


3.7. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

	CANCELAMENTO
	ACRÉSCIMO
	DESCONTO

	Item
	Cupom Emitido
	Cupom em Emissão
	Item
	Subtotal
	Item
	Subtotal

	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN
	ICMS
	ISSQN

	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não
	Sim
	Não

	Observação:
	Admite desconto e acréscimo em valor ou em percentual.


3.8. TOTALIZADOR:

	QTD
	TOTALIZADOR
	IDENTIFICAÇÃO

	1
	TOTALIZADOR GERAL
	“TOTALIZADOR GERAL” na Leitura X e “GT” na Leitura da Memória Fiscal

	1
	VENDA BRUTA DIÁRIA
	VENDA BRUTA DIÁRIA

	16
	PARCIAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES TRIBUTADAS PELO ICMS E PELO ISSQN
	Para o ICMS: Tnn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

Para o ISSQN: Snn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

	1
	ISENTO ICMS
	I1

	1
	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS
	F1

	1
	NÃO INCIDÊNCIA ICMS
	N1

	1
	ISENTO ISSQN
	IS1

	1
	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN
	FS1

	1
	NÃO INCIDÊNCIA ISSQN
	NS1

	1
	TROCO
	TROCO

	1
	DESCONTO ICMS
	“DESCONTO ICMS” na Leitura X e “DT” na Leitura da Memória Fiscal

	1
	DESCONTOS NÃO-FISCAIS
	DESC NÃO-FISC

	1
	ACRÉSCIMO ICMS
	“ACRÉSCIMO ICMS” na Leitura X e “AT na Leitura da Memória Fiscal

	1
	ACRÉSCIMOS NÃO-FISCAIS
	ACRE NÃO-FISC

	1
	CANCELAMENTO ICMS
	“CANCELAMENTO ICMS” na Leitura X e “CT” na Leitura da Memória Fiscal

	1
	CANCELAMENTO ISSQN
	“CANCELAMENTO ISSQN” na Leitura X e “CS” na Leitura da Memória Fiscal

	1
	CANCELAMENTOS NÃO-FISCAIS
	CANC NÃO-FISC

	1
	TOTAL DE ISSQN
	TOTAL DE ISSQN

	1
	TOTAL OPERAÇÕES NÃO-FISCAIS
	“Total Oper Não-Fiscais” na Leitura X e “ON” na Leitura da Memória Fiscal


3.9. CONTADOR:

	CONTADOR   (Obs: no DOU está identificação)
	IDENTIFICAÇÃO (Obs: no DOU não consta nenhum título)

	CONTADOR DE REINÍCIO DE OPERAÇÃO
	“Contador de Reinício de Operação” e também “CRO” na Leitura da memória Fiscal

	CONTADOR DE REDUÇÕES Z
	“Contador de Reduções Z” e também “CRZ” na Leitura da Memória Fiscal

	CONTADOR DE ORDEM DE OPERAÇÃO
	COO

	GERAL DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL
	“Geral de Operação Não-Fiscal” e “GNF”

	CONTADOR DE CUPOM FISCAL
	Contador de Cupom Fiscal

	GERAL DE RELATÓRIO GERENCIAL
	Geral de Relatório Gerencial

	GERAL DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL CANCELADA
	Geral Oper. Não-Fiscal Canc.

	CUPOM FISCAL CANCELADO
	Cupom Fiscal Cancelado

	ESPECÍFICOS DE OPERAÇÕES NÃO-FISCAIS (15 CONTADORES)
	CON

	ESPECÍFICOS DE RELATÓRIOS GERENCIAIS (20 CONTADORES)
	CER

	COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
	“Comprovante de Crédito ou Débito” e CDC

	CONTADOR DE FITA-DETALHE
	Contador de Fita-Detalhe


4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

	LACRAÇÃO

	Quantidade: 01
	Interno: para lacração do dispositivo do software básico.

	Quantidade: 02 
	Externo: um na lateral, utilizando fio que transpassa orifícios em ambas as extremidades do pino de lacração e um na parte posterior do equipamento, unindo a base fiscal à carcaça.

	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

	Material: alumínio
	Fixação: rebitada
	Local: parte lateral direita

	MECANISMO IMPRESSOR

	Marca: CITIZEN
	Modelo: LT381 ou LT388
	Impressão: térmico
	Colunas: 48

	SENSOR DE PAPEL: Ótico


4.1. PORTA:

	LOCAL
	IDENTIFICAÇÃO
	TIPO
	FUNÇÃO

	Interna
	CM1
	3 ilhas para soldagem
	Alimentação da impressora (não utilizado neste modelo)

	Interna
	CM2
	Barra de pinos 2X5
	Entrada de fonte de alimentação interna (não utilizado neste modelo)

	Interna
	CM3
	Barra de pinos 1X5
	Sensor de “fim de papel” (não utilizado neste modelo)

	Interna
	CM4
	Barra de pinos 2X5
	Conexão com a placa de Teclado e LEDs (ZPM025)

	Interna
	CM5
	Barra de pinos 2X13
	Conexão com a(s) placa(s) de MFD (ZPM036)

	Interna
	CF1
	Fêmea para barra de pinos 2X17
	Interface com a placa de potência do mecanismo impressor (ZPM039)

	Interna
	J1
	Barra de pinos 2X1
	jumper para “intervenção técnica”

	Interna
	J2
	Barra de pinos 2X1
	jumper para corte de alimentação da memória de trabalho

	Interna
	CF2
	Power 3 pinos
	Entrada da fonte de alimentação externa: 0V, +24V e chassis (TERRA)

	Interna
	CF3
	RJ11
	Interface com a gaveta

	Interna
	CF4
	9 pinos
	Comunicação serial (RS232) para uso do fisco

	Interna
	CF5
	9 pinos
	Comunicação serial (RS232) com o computador

	Externa
	COM1
	DB9 fêmea
	Porta serial de comunicação com computador

	Externa
	COM2
	DB9 fêmea
	Porta serial de comunicação para uso do fisco

	Externa
	DC IN
	Power 3 pinos
	Conexão com a fonte de alimentação

	Externa
	DK
	RJ11
	Conexão com a gaveta


4.2. MEMÓRIA FISCAL: 

	TIPO
	IDENTIFICAÇÃO
	CAPACIDADE
	RECEPTÁCULO ADICIONAL

	PROM
	27C801 ou equivalente
	1 MB
	Dois


4.3. MEMÓRIA DE FITA-DETALHE: com capacidade de 16, 32 ou 64Mb, possui dois receptáculos adicionais para resinar novos recursos de hardware que implementam a Memória de Fita-detalhe;

4.4. o dispositivo de proteção contra apagamento e sobreescrita é único para proteção da Memória Fiscal e da Memória de Fita-detalhe, sendo resinado juntamente com os dispositivos da Memória Fiscal e da Memória de Fita-detalhe, estando em uma mesma placa;

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS NO ECF:

5.1. Leitura X diretamente no equipamento;

5.1.1. ligar o ECF e manter a tecla LINE pressionada até a impressão de menu;

5.1.2. pressionar a tecla LINE para impressão da leitura;

5.2. Leitura da Memória Fiscal diretamente do equipamento:

5.2.1. ligar o ECF e manter a tecla LINE pressionada até a impressão de menu;

5.2.2. pressionar a tecla PAPER FEED para seleção de Leitura da Memória Fiscal;

5.2.3. a Leitura da Memória Fiscal poderá ser solicitada por intervalo de datas ou de Reduções Z, com uso da tecla LINE ou PAPER FEED, respectivamente; será solicitado a seguir a data inicial e final ou a redução inicial e final, de acordo com a opção escolhida;

5.2.4. para a alteração dos valores utiliza-se um sistema de 2 teclas (LINE e PAPER FEED) onde a tecla LINE avança o dígito marcado pelo cursor de 1 unidade e a tecla PAPER FEED avança o cursor para o próximo dígito; o cursor é indicado por caracter sublinhado (por exemplo 000001 indica que o cursor encontra-se no primeiro dígito ZERO do valor); o comportamento das teclas é o seguinte:

5.2.4.1. tecla LINE — incrementa o dígito indicado pelo cursor de 1 unidade; por exemplo, o valor 01/01/2002 passa para 11/01/2002, pois o dígito ZERO indicado pelo cursor é incrementado para 1. Se o dígito indicado pelo cursor estiver com o valor “9”, a tecla LINE passará este dígito para ZERO;

5.2.4.2. tecla PAPER FEED — avança o cursor para o próximo dígito; tendo-se atingido o valor desejado no dígito indicado pelo cursor deve-se avançar o cursor para o dígito seguinte com a tecla PAPER FEED; se o cursor estiver posicionado sobre o último dígito do valor (por exemplo, 000001) o valor informado será considerado completo pelo ECF e a operação terá prosseguimento;

5.2.5. após ter-se informado o valor da Redução Inicial ou da Data Inicial, será solicitado o valor da Redução Final ou da Data Final; após este último valor ter sido informado a impressão da Leitura de Memória Fiscal será iniciada;

5.3. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

5.3.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta COM2 do mesmo;

5.3.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.3.3. ligar o ECF;

5.3.4. os requisitos necessários para Leitura da Memória Fiscal são:

5.3.4.1. PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 Mb de RAM (128 Mb recomendado);

5.3.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.3.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe e Dllg2.dll;

5.3.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

5.3.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por ‘Canal’) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu ‘Arquivo’, item ‘Conectar ao ECF’); caso apareça na lista de opções do menu ‘Arquivo’ um item ‘Desconectar do ECF’, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

5.3.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para arquivo, selecionar a opção do menu ‘Comandos’, item ‘Leitura MF para Arquivo’;

5.3.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando que o arquivo ‘MF.TXT’ foi gerado no diretório de trabalho; caso contrário, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

5.3.9. a Leitura da Memória Fiscal (arquivo MF.TXT) é gerada tal como ela é recebida do ECF, ou seja, contendo os caracteres impressos na leitura, assim como os caracteres de controle do mecanismo; esta leitura é indicada como arquivo de entrada para eventuais sistemas integrados que utilizem diretamente as informações colhidas do ECF;

5.3.10. além do arquivo MF.TXT, o programa Demolog2.exe gera outro arquivo, na mesma pasta com o nome MF.TXT.FMT; este arquivo contém os dados da leitura de uma maneira legível através de um editor de textos;

5.4. Leitura da Fita-detalhe diretamente do equipamento em Intervenção Técnica:

5.4.1. ligar o ECF em Modo de Intervenção Técnica e manter a tecla LINE pressionada até a impressão do menu;

5.4.2. pressionar a tecla LOGGER ou, opcionalmente, as teclas LINE e PAPER FEED simultaneamente para selecionar a opção de impressão da Fita-Detalhe;

5.4.3. será solicitado o COO Inicial do intervalo a ser impresso; para informar o intervalo de COOs (COO Inicial seguido de COO Final) deve-se utilizar o sistema de 2 teclas (LINE e PAPER FEED) para informação dos valores pretendidos; o comportamento das teclas é o seguinte:

5.4.3.1. tecla LINE — incrementa o dígito indicado pelo cursor de 1 unidade; por exemplo, o valor 000001 passa para 100001, pois o dígito ZERO indicado pelo cursor é incrementado para 1; se o dígito indicado pelo cursor estiver com o valor “9”, a tecla LINE passará este dígito para ZERO;

5.4.3.2. tecla PAPER FEED — avança o cursor para o próximo dígito; tendo-se atingido o valor desejado no dígito indicado pelo cursor, deve-se avançar o cursor para o dígito seguinte com a tecla PAPER FEED; se o cursor estiver posicionado sobre o último dígito do valor (por exemplo, 000001) o valor informado será considerado completo pelo ECF e a operação terá prosseguimento;

5.4.4. após ter-se informado o valor do COO Inicial, será solicitado o valor do COO Final; após este último valor ter sido informado, a impressão da Memória de Fita-Detalhe será iniciada; existe a possibilidade de o ECF levar até alguns minutos para o início da impressão (caso o COO inicial escolhido encontre-se próximo ao final de um dia onde houve um grande movimento);

5.5. Leitura da Fita-detalhe para meio magnético

5.5.1. com o ECF desligado, conectar o cabo serial na porta COM2 do mesmo;

5.5.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

5.5.3. ligar o ECF;

5.5.4. os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

5.5.4.1. PC com processador Pentium II 250 Mhz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 Mb recomendado);

5.5.4.2. Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

5.5.4.3. os seguintes programas instalados na mesma pasta: Demolog2.exe, Dllg2.dll e Logg2.exe;

5.5.5. executar o software aplicativo Demolog2.exe;

5.5.6. no Demolog2.exe, configurar o canal para a porta serial conectada no PC (lista suspensa identificada por ‘Canal’) e realizar a conexão com o ECF (opção do menu ‘Arquivo’, item ‘Conectar ao ECF’); caso apareça na lista de opções do menu ‘Arquivo’ um item ‘Desconectar do ECF’, significa que o canal serial selecionado já se encontra conectado;

5.5.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu ‘Comandos’, item ‘Leitura Binária da MFD’. Dependendo da quantidade de informação armazenada na MFD, a leitura pode ser demorada (estima-se 70KB / min);

5.5.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo LEITURA.MFD; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de disparar nova leitura;

5.5.9. o arquivo “LEITURA.MFD” é interpretado pelo software simulador de ECF Logg2.exe;

5.5.10. para abrir o arquivo “LEITURA.MFD” com o software Logg2.exe, pode-se proceder de uma das formas a seguir:

5.5.10.1. alterar o nome do arquivo para “Modelo.MFD” e executar o software aplicativo Logg2.exe, certificando-se que ambos estejam na mesma pasta;

5.5.10.2. executar o aplicativo Logg2.exe indicando o nome do arquivo LEITURA.MFD na linha de comando como parâmetro;

5.5.11. para listar os cupons desejados, deve-se selecionar o software aplicativo Demolog2.exe, enquanto o Logg2.exe estiver aberto, e selecionar o canal ‘Emul’;

5.5.12. selecionar o comando ‘EmiteLeituraFitaDetalhe’ na lista de comandos do software Demolog2.exe;

5.5.13. informar os parâmetros desejados para leitura da MFD (intervalo de datas ou COOs e o campo Destino com o valor ‘i’) e, em seguida, clicar o botão “Executa Comando”;

5.5.14. selecionar o software Logg2.exe e observar os cupons que estão sendo impressos;

5.5.15. os cupons listados pelo software Logg2.exe são também armazenados em um arquivo chamado BOBINA.TXT na pasta de trabalho;

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

	LEGISLAÇÃO
	SITUAÇÃO

	Convênio ICMS nº 85/01, de 28/09/2001 e modificações posteriores
	Atende


7. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. a alteração de registro foi solicitada pelo fabricante conforme Protocolo COTEPE/ICMS nº 026-05, de 03/11/2005 para implementação do disposto no ATO COTEPE/ICMS 34/04;

7.2. o software básico com versão 03.02.01 instalado em equipamento autorizado para uso fiscal pelas unidades federadas deverá ser substituído pela versão registrada neste ato, obedecidos os seguintes prazos:

7.2.1. na primeira intervenção técnica realizada no equipamento;

7.2.2. até 30 de abril de 2006, caso não ocorra intervenção técnica até esta data.

7.3. a autorização de uso para o ECF de modelo URANO/1FIT LOGGER somente poderá ser concedida para a versão de Software Básico e com as características de hardware indicadas neste ato de registro;

7.4. a Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

7.5. para efeito de identificação do fabricante no número de fabricação do ECF deve ser utilizado o código “UR”, e o modelo deve ser indicado pelo código “01”;

7.6. o equipamento é correlato com o ECF da marca ZPM, modelo ZPM/1FIT LOGGER;

7.7. este registro poderá ser cassado nos termos do Convênio ICMS nº 16/03;

7.8. sempre que ocorrer alteração no equipamento, deverá ser solicitada alteração deste registro nos termos do Convênio ICMS nº 16/03.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

